~V|SOFT S.A.|FIEBDC-3/2002|Presto 8.7||ANSI|
~K|\2\2\3\2\2\2\2\EUR\|0|
~C|%0200|%|Medios auxiliares/ peq. material|3|170614|0|
~C|%15|%|Mermas s/cap. nominal|15|300197|2|
~C|%16|%|Axuda de albanelería|16|150299|2|
~C|%2|%|Custes indirectos|2|021216|0|
~C|%3|%|Medios auxiliares (peq. material)|3|231001|2|
~C|07#||SALA CIRCULAR|4031.09|010188|0|
~D|07#|E1250140\1\12.3\AUDIT0701\1\1\AUDIT0702\1\2\AUDIT0302\1\4\|
~C|1.05|ud|Tcos, guias e p. material|1.4|261201|3|
~C|101#|ud|CONTROL DE CALIDADE 1%|2935.18|071216|0|
~C|102#|ud|XESTIÓN DE RESIDUOS 0.5%|1467.59|071216|0|
~C|2012-1418-05|ud|PLAN DE MONTAXE ESTADAS|150|240113|0|
~C|98#||SEGURIDADE E HIXIENE|2677.92|030903|0|
~D|98#|P3100005\1\8\P3100015\1\8\P3100020\1\2\P3100025\1\2\P3100075\1\120\P3100095\1\8\P3100100\1\2\P3100105\1\8\P3100110\1\8\P3100115\1\2\P3100120\1\120\P3100125\1\8\|
~C|99#||VARIOS|53501.25|010188|0|
~D|99#|AUDIT9911\1\1\E1150030\1\1744.78\E1150060\1\1744.78\AUDIT0302\1\8\E0100120\1\504\LINOLEO\1\504\AUDIT9902\1\6\GARDA\1\1\ZOCALO\1\416.8\|
~C|ADG_CUBERTAS##||Auditorio de Galicia. Mellora da estanquidade das cubertas|297920.63|010188|0|
~D|ADG_CUBERTAS##|CUB01\1\1\CUB02\1\1\CUB03.01\1\1\CUB03.02\1\1\07\1\1\98\1\1\99\1\1\101\1\1\102\1\1\|
~C|ADHE_ACRIL|Kg|Adhesivo resina acrílica|4.62|181116|3|
~C|AUDIT0101|d|ELEVADOR|25.75|231001|0|
~D|AUDIT0101|MA010101\1\1\%3\1\0.03\|
~C|AUDIT0102|ud|MONTAXE E DESMONTAXE ELEVADOR|417.15|231001|0|
~D|AUDIT0102|MA010102\1\27\%3\1\0.03\|
~C|AUDIT0104|m|PLATAF. CARGA Y PASARELA A ZONAS TAJOS|32.72|231001|0|
~D|AUDIT0104|OOF1CONST\1\0.3\OAXUDORDI\1\0.6\P010401\1\1\%3\1\0.03\|
~C|AUDIT0206|m|REPOSICIÓN PEZA DE REMATE COBRE listel e golilla|52.91|010188|0|
~D|AUDIT0206|OOF1ESPE\1\0.2\OAXUDESPE\1\0.2\P020601\1\1.15\P1600145\1\0.05\P020602\1\2.25\%3\1\0.03\CONTENEDOR5\1\0.01\|
~C|AUDIT0302|ud|AIREADOR ADMISIÓN EN CARPINTERÍAS|43.87|010188|0|
~D|AUDIT0302|OOF1ESPE\1\0.2\OAXUDESPE\1\0.2\P030201\1\1\%3\1\0.03\CONTENEDOR5\1\0.001\|
~C|AUDIT0307|m2|PINTURA SILICATO INTERIORES|13.11|231001|0|
~D|AUDIT0307|OOF1ESPE\1\0.15\OAXUDESPE\1\0.15\P2500175\1\0.3\P020001\1\0.5\%3\1\0.03\|
~C|AUDIT04.02.01|Ud|Collarín ignífugo 90 min|70|100315|3|
~C|AUDIT04.0202|m2|CEORRASO CON ILLAMENTO ACÚSTICO|169.01|010188|0|
~D|AUDIT04.0202|OOF1ESPE\1\0.15\OPEONESPE\1\0.15\E0300046\1\1.05\E0300035\1\2\E0300040\1\3\P0500175\1\2.1\P0500310\1\1.05\P0600135\1\2\%3\1\0.03\CONTENEDOR5\1\0.005\|
~C|AUDIT0402|ud|TRAGALUZ SOLAR|864.63|010188|0|
~D|AUDIT0402|OOF1ESPE\1\2\OAXUDORDI\1\2\OPEONESPE\1\1\P040201\1\1\P040202\1\3\P1600270\1\1.5\P2000005\1\1.55\%3\1\0.03\CONTENEDOR5\1\0.002\|
~C|AUDIT0404|ml|BANDA REMATE CANAL/ CUBERTA COBRE|71.77|010188|0|
~D|AUDIT0404|OOF1ESPE\1\0.5\OAXUDESPE\1\0.5\P1600270\1\0.65\P2000005\1\0.5\%16\1\0.16\%3\1\0.03\CONTENEDOR5\1\0.005\|
~C|AUDIT0405|ml|ALBARDILLA SOBRE TESTA FACHADAS|137.03|010188|0|
~D|AUDIT0405|OOF1ESPE\1\0.35\OAXUDESPE\1\0.35\P1600270\1\0.7\P2000005\1\0.6\AUDIT0206\1\1.05\%16\1\0.16\%3\1\0.03\CONTENEDOR5\1\0.001\|
~C|AUDIT0406|m2|DESMONTAXE CUBRICIÓN LAMINA COBRE|10.89|010188|0|
~D|AUDIT0406|OCADRILLAA\1\0.18\CONTENEDOR5\1\0.12\%0200\1\0.03\|
~C|AUDIT0407|ml|REPARACIÓN REMATE CORPO ESCENARIO|300.21|010188|0|
~D|AUDIT0407|AUDIT0406\1\1.6\OOF1ESPE\1\4\OAXUDESPE\1\4\OPEONESPE\1\2\P1600135\1\1.05\P2000005\1\0.8\%3\1\0.03\%16\1\0.16\|
~C|AUDIT0408|ud|ALIVIADERO COBRE|92.98|231001|0|
~D|AUDIT0408|OOF1ESPE\1\0.6\OAXUDESPE\1\0.6\OPEONESPE\1\0.2\P1600135\1\1\P2000005\1\0.8\%3\1\0.03\|
~C|AUDIT0701|ud|SISTEMA OBSCURECIMENTO LUCERNARIO|1347.08|071216|0|
~C|AUDIT0702|ud|GÁRGOLA DE COBRE|199.23|010188|0|
~D|AUDIT0702|OOF1ESPE\1\2\OAXUDESPE\1\2\P1600135\1\1.5\P2000005\1\1.2\%16\1\0.16\%3\1\0.03\CONTENEDOR5\1\0.001\|
~C|AUDIT9902|ud|TAQUILLA RESINA, DOBRE ALTURA|299.18|170415|0|
~D|AUDIT9902|P990201\1\1\P990202\1\1.5\P990203\1\6\|
~C|AUDIT9911|ud|REORDENACION INSTALACIÓNS SOBRE CUBERTAS|1754.58|010188|0|
~D|AUDIT9911|OPEONORDI\1\2.5\OOF1ESPE\1\3\OAXUDESPE\1\2.5\CABREADO\1\1\CONTENEDOR5\1\0.05\%3\1\0.03\|
~C|AUDIT_ESTADAS|m2|MONTAXE E DESMONTAXE DE ESTADAS|7.14|231001|0|
~D|AUDIT_ESTADAS|MONT_ESTAD\1\1\DESMONT_ESTAD\1\1\%3\1\0.03\|
~C|AUDIT_EST_MON|mes|ALUGUER ESTADA HOMOLOGADA|2.78|231001|0|
~D|AUDIT_EST_MON|ESTADA_ALUG\1\30\%3\1\0.03\|
~C|AUDIT_EST_RED|m2|MALLA PROTECCIÓN ESTADAS; PROT. ULTRAVIOLETA|2.5|231001|0|
~D|AUDIT_EST_RED|EST_MALLA01\1\0.5\OPEONORDI\1\0.15\%3\1\0.03\|
~C|AUDIT_LONA_TE|al|ALUGUER DE LONA TELLADO|7.71|231001|0|
~D|AUDIT_LONA_TE|LONA_TELLADO\1\1.1\TABLÓN_LONA\1\0.45\%3\1\0.03\|
~C|AUDIT_PLATAF|d|ALUG. PLATAFORMA ELEV. CON TESOIRA AUTOPROP.|124.91|231001|0|
~D|AUDIT_PLATAF|M0300145\1\1.008\%3\1\0.03\|
~C|BAIXANTESIF|ml|BAIXANTE SISTEMA SIFÓNICO|41.73|231001|0|
~D|BAIXANTESIF|OOF1ESPE\1\0.12\OAXUDESPE\1\0.06\BAIX_SIF_1\1\1.05\BAIX_SIF_2\1\0.69\BAIX_SIF_3\1\0.2\BAIX_SIF_4\1\1\BAIX_SIF_5\1\0.345\%3\1\0.03\%2\1\0.02\|
~C|BAIX_SIF_1|m|Tubería templada poliet. alta densidade 90 mm|9.4|021216|3|
~C|BAIX_SIF_2|ud|Manguito electrosolddable poliet.|6.47|021216|3|
~C|BAIX_SIF_3|ud|Manguito compensador dilatacións|13.95|021216|3|
~C|BAIX_SIF_4|ud|Conxunto abrazadeiras suxeición e placa soporte|9.57|021216|3|
~C|BAIX_SIF_5|ud|Te 90º poliet. alta densidade 3,5 mm espesor|29.15|021216|3|
~C|CABREADO|ud|CABREADO DE REPOSICIÓN|1575.25|220415|0|
~D|CABREADO|P1700025\1\250\P1700105\1\20\P1700141\1\5\|
~C|CANAL_REPAR|ml|REVISIÓN/REPARACIÓN CANLE COBRE 67 cm|84.88|010188|0|
~D|CANAL_REPAR|OOF1ESPE\1\0.5\OAXUDESPE\1\0.5\P1600135\1\0.8\P2000005\1\0.7\%3\1\0.03\%16\1\0.16\CONTENEDOR5\1\0.002\|
~C|CEORRASO.MAD|m2|CEORRASO TABOLEIRO MADEIRA CON ILL. ACUST.|165.8|010188|0|
~D|CEORRASO.MAD|OOF1CONST\1\0.5\OPEONORDI\1\0.56\E0300035\1\2\P2200190\1\2\P2200435\1\1.05\P0500175\1\2.1\P0500310\1\1.05\P0600135\1\2\E1150100\1\1.05\%3\1\0.03\CONTENEDOR5\1\0.005\|
~C|CONTENEDOR5|m3|CONTEDOR PECHADO 5 m3.|20.25|010188|0|
~D|CONTENEDOR5|M0300055\1\0.2\%15\1\0.15\|
~C|CUB01#||AUXILIARES|30044.44|231001|0|
~D|CUB01#|AUDIT_ESTADAS\1\627.78\AUDIT_EST_MON\1\3766.68\AUDIT_EST_RED\1\627.78\AUDIT0104\1\216\2012-1418-05\1\1\AUDIT_LONA_TE\1\270\AUDIT_PLATAF\1\15\AUDIT0101\1\75\AUDIT0102\1\1\|
~C|CUB02#||DEMOLICIÓNS|9746.17|010188|0|
~D|CUB02#|AUDIT0406\1\380.65\CUB_000\1\369.94\|
~C|CUB03.01#||CUBERTAS|171648.73|010188|0|
~D|CUB03.01#|E1250180\1\380.65\E1250080\1\203.88\CANAL_REPAR\1\306.95\AUDIT0404\1\154.86\AUDIT0405\1\150\AUDIT0407\1\86.6\AUDIT0408\1\12\AUDIT0402\1\15\|
~C|CUB03.02#||RECOLLIDA SIFÓNICA PLUVIAIS|21868.26|010188|0|
~D|CUB03.02#|MoVS0300003\1\4\MoVS0300005\1\12\MoVS0300006\1\17\MoVS0300007\1\13\MoVS0300009\1\9\moSU056\1\5\BAIXANTESIF\1\102\E0100047\1\24.25\E0100050\1\64.3\CEORRASO.MAD\1\24.25\AUDIT04.0202\1\37.8\E0300044\1\26.5\AUDIT0307\1\64.3\E0150005\1\1\E0150010\1\2\E0150015\1\4\|
~C|CUB_000|m²|DESMONTAXE PARCIAL COBERTURA COBRE|15.14|010188|0|
~D|CUB_000|OCADRILLAA\1\0.28\CONTENEDOR5\1\0.1\%0200\1\0.03\|
~C|DESMONT_ESTAD|m2|Desmontaxe de estadas|2.77|101016|2|
~C|E0050025|m3|MASA 1:6; AREA MIGA|77.64|231001|0|
~D|E0050025|OPEONORDI\1\3.5\P1200020\1\0.25\P0800035\1\1.5\P3000005\1\0.26\%3\1\0.03\|
~C|E0050026|m3|MASA 1:3; AREA MIGA|69.14|231001|0|
~D|E0050026|OPEONORDI\1\3.5\P1200020\1\0.44\P0800035\1\0.98\P3000005\1\0.26\%3\1\0.03\|
~C|E0050071|m3|COADA DE CEMENTO 1/2|29.57|170215|0|
~D|E0050071|OPEONORDI\1\2\P1200020\1\0.43\P3000005\1\0.85\|
~C|E0050085|m3|FORM. EN MASA HM-20; 20 mm.|39.59|231001|0|
~D|E0050085|OPEONORDI\1\1.5\P1200020\1\0.27\P1300020\1\0.65\P0800090\1\1.3\P3000005\1\0.2\M0300080\1\0.5\%3\1\0.03\|
~C|E0050135|m3|CONTEDOR PECHADO 5 m3.|20.25|010188|0|
~D|E0050135|M0300055\1\0.2\%15\1\0.15\|
~C|E0100047|m2|LEV. C/REC. CEORRASO TABOLERO MADEIRA|5.93|010188|0|
~D|E0100047|OPEONORDI\1\0.35\CONTENEDOR5\1\0.03\%3\1\0.03\|
~C|E0100050|m2|DEMOL. CEORRASO PlANCHAS ESC.|5.17|010188|0|
~D|E0100050|OPEONORDI\1\0.3\CONTENEDOR5\1\0.03\%3\1\0.03\|
~C|E0100120|m2|LEVANTADO PAV. LINÓLEO|9.03|010188|0|
~D|E0100120|OPEONORDI\1\0.5\E0050135\1\0.07\%3\1\0.03\|
~C|E0110050|m3|EXCAVACION.TERR.CALQ.CONSIST.|44.1|200215|0|
~D|E0110050|OPEONORDI\1\3\|
~C|E0150005|ud|CONEXION A REDE XERAL|357.61|010188|0|
~D|E0150005|OOF1ESPE\1\0.15\OPEONESPE\1\1.65\OOF2ESPE\1\0.75\OPEONORDI\1\4\M0300130\1\1\M0300135\1\1\E0110050\1\2\P2700350\1\8\P1200045\1\0.72\%3\1\0.03\CONTENEDOR5\1\0.01\|
~C|E0150010|ud|ARQ. AO PE DE BAIXANTE|75|010188|0|
~D|E0150010|OOF2ESPE\1\1.6\OPEONORDI\1\1.6\E0050085\1\0.07\E0050025\1\0.06\E0050026\1\0.01\P1300030\1\45\P2700010\1\1\P2300125\1\1.5\P2300150\1\1.6\P1900570\1\1\%3\1\0.03\CONTENEDOR5\1\0.005\|
~C|E0150015|ud|ARQ. DE PASO|103.52|010188|0|
~D|E0150015|OOF2ESPE\1\2.2\OPEONORDI\1\2.2\E0050085\1\0.08\E0050025\1\0.08\E0050026\1\0.01\P1300030\1\45\E0050071\1\0.01\P2700015\1\1\P2300125\1\1.7\P2300150\1\18\%3\1\0.03\CONTENEDOR5\1\0.005\|
~C|E0300035|m2|ESTRUTURA FALSO TEITO PENDURADO|34|231001|0|
~D|E0300035|OAXUDESPE\1\0.3\OPEONESPE\1\0.3\P0600065\1.05\3.5\P0600070\1.05\0.5\P0600080\1\3\P0600085\1\4\P0600115\1\0.2\%3\1\0.03\|
~C|E0300040|m2|FALSO TEITO FIBRA-XESO 12,5 mm|14.68|231001|0|
~D|E0300040|OOF1ESPE\1\0.15\OPEONESPE\1\0.15\P0600010\1.02\1\P0600130\1\0.02\P0600100\1\1\P0600125\1\0.02\%3\1\0.03\|
~C|E0300044|m2|CEORRASO XESO LAMINADO 13mm|13.98|010188|0|
~D|E0300044|OOF1ESPE\1\0.15\OPEONESPE\1\0.15\P0600020\1\1.02\P0600130\1\0.02\P0600100\1\1\P0600125\1\0.02\%3\1\0.03\CONTENEDOR5\1\0.005\|
~C|E0300046|m2|CEORRASO XESO LAMINADO 13 mm|13.88|231001|0|
~D|E0300046|OOF1ESPE\1\0.15\OPEONESPE\1\0.15\P0600020\1\1.02\P0600130\1\0.02\P0600100\1\1\P0600125\1\0.02\%3\1\0.03\|
~C|E0600130|m2|REVEST. TABOLEIRO CONTRACHAPADO CASTIÑEIRO|33.28|231001|0|
~D|E0600130|OOF1CONST\1\0.15\OPEONORDI\1\0.15\P2200190\1\2\P2200435\1\1.05\%3\1\0.03\|
~C|E1150030|m2|LIXADURA DE SUPERFICIES|3.79|231001|0|
~D|E1150030|OPEONORDI\1\0.25\%3\1\0.03\|
~C|E1150060|m2|PINT.ACRILICA MICROPOROSA|5.34|010188|0|
~D|E1150060|OOF1ESPE\1\0.15\OAXUDESPE\1\0.1\P2500240\1\0.07\P2500185\1\0.4\%3\1\0.03\CONTENEDOR5\1\0.001\|
~C|E1150080|m2|LIXADURA PINTURAS S/MADEIRA|6.72|231001|0|
~D|E1150080|OAXUDESPE\1\0.4\%3\1\0.03\|
~C|E1150100|m2|VERNI.MADERA INT.SEMIMATE 2 MANOS|15.75|231001|0|
~D|E1150100|OOF1ESPE\1\0.4\OAXUDESPE\1\0.4\P2500075\1\0.2\P2500110\1\0.2\%3\1\0.03\|
~C|E1250080|ml|CANLE COBRE 67 cm|115.44|010188|0|
~D|E1250080|OOF1ESPE\1\0.8\OAXUDESPE\1\0.8\P1600135\1\1.05\P2000005\1\0.8\%3\1\0.03\%16\1\0.16\CONTENEDOR5\1\0.005\|
~C|E1250140|m2|LUCERNARIO VIDRO S/PERFÍS>2m2|171.55|010188|0|
~D|E1250140|OCADRILLAA\1\1.5\P2800150\1\1.05\P0400010\1\0.3\P2300135\1\4\1.05\1\0.15\%3\1\0.03\CONTENEDOR5\1\0.01\|
~C|E1250180|m2|CUBERTA DE COBRE XUNTA ALZADA|132.16|010188|0|
~D|E1250180|OOF1ESPE\1\1.4\OAXUDESPE\1\1.2\P1600265\1\6\P1600270\1\1.2\P2000005\1\1.05\%3\1\0.03\CONTENEDOR5\1\0.005\|
~C|ESTADA_ALUG|ud|Aluger diario estadas|0.09|101016|2|
~C|EST_MALLA01|m2|Malla tupida alta densidad|0.44|101016|3|
~C|GARDA|ud|GARDA OBRAS DE ARTE VESTÍBULO|1000|071216|0|
~C|LINOLEO|m2|PAVIMENTO LINOLEO 2,5 mm|33.82|231001|0|
~D|LINOLEO|OOF1ESPE\1\0.2\OAXUDESPE\1\0.2\P3000125\1\1.05\P3000130\1\1\P0400100\1\2\ADHE_ACRIL\1\0.25\%3\1\0.03\|
~C|LONA_TELLADO|d|Lona de 10x5 m. e corda perimetral|5|101016|2|
~C|M0300055|ud|Contedor 5 m3.-2012|88.03|010188|2|
~C|M0300080|h|Formigoneira|3.02|170215|2|
~C|M0300130|h|Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min|3.92|171202|2|
~C|M0300135|h|Martillo neumático|4.1|300315|2|
~C|M0300145|d|Plataforma elev. con tesoira autopropulsada ata 16 m altura|120.31|101016|2|
~C|MA010101|d|Elevador material, eléctrico, 500 kg|25|101016|2|
~C|MA010102|m|Montaxe e desmontaxe elevador|15|120215|2|
~C|MONT_ESTAD|m2|Montaxe de estadas|4.16|101016|2|
~C|MoVS0300003|m|Tubo HDPED=40mm e=3mm sistema sifónico|58.48|010188|0|
~D|MoVS0300003|OOF1ESPE\1\1\OAXUDESPE\1\1\VS0300003\1\1\maa01\1\1\%3\1\0.03\%16\1\0.16\CONTENEDOR5\1\0.001\|
~C|MoVS0300005|m|Tubo HDPED=50mm e=3mm sistema sifónico|59.13|010188|0|
~D|MoVS0300005|OOF1ESPE\1\1\OAXUDESPE\1\1\VS0300005\1\1\maa01\1\1\%3\1\0.03\%16\1\0.16\CONTENEDOR5\1\0.001\|
~C|MoVS0300006|m|Tubo HDPED=56mm e=3mm sistema sifónico|59.97|010188|0|
~D|MoVS0300006|OOF1ESPE\1\1\OAXUDESPE\1\1\VS0300006\1\1\maa01\1\1\%3\1\0.03\%16\1\0.16\CONTENEDOR5\1\0.001\|
~C|MoVS0300007|m|Tubo HDPED=63mm e=3mm sistema sifónico|60.53|010188|0|
~D|MoVS0300007|OOF1ESPE\1\1\OAXUDESPE\1\1\VS0300007\1\1\maa01\1\1\%3\1\0.03\%16\1\0.16\CONTENEDOR5\1\0.001\|
~C|MoVS0300009|m|Tubo HDPED=75mm e=3mm sistema sifónico|61.75|010188|0|
~D|MoVS0300009|OOF1ESPE\1\1\OAXUDESPE\1\1\VS0300009\1\1\maa01\1\1\%3\1\0.03\%16\1\0.16\CONTENEDOR5\1\0.001\|
~C|OAXUDESPE|h|Axudante especialista|16.3|200215|1|
~C|OAXUDORDI|h|Axudante|15.06|200215|1|
~C|OCADRILLAA|h|Cuadrilla A|45.24|200215|1|
~C|OOF1CONST|h|Oficial 1ª construcción|15.77|200215|1|
~C|OOF1ESPE|h|Oficial 1ª especialista|16.57|200215|1|
~C|OOF2ESPE|h|Oficial 2ª especialista|15.82|101016|1|
~C|OPEONESPE|h|Peón especialista|16.06|200215|1|
~C|OPEONORDI|h|Peón ordinario|14.7|200215|1|
~C|P010401|m|Pasarela andamio s/ patas regulables hasta 1,50 m|18|020315|3|
~C|P020001|l|Silicato interiores|12|230215|3|
~C|P020601|ml|Peza remate chapa cobre, listel e golilla en cornixas|25|160215|3|
~C|P020602|ud|Fixas cobre suxeizón peza de remate|6.5|160215|3|
~C|P030201|ud|Aireador de admisión, en carpinterías|36|160215|3|
~C|P0400010|kg|Selante poliuretano pistola|10.61|110506|3|
~C|P0400100|kg|Pasta niveladora|0.55|110506|3|
~C|P040201|ud|Tragaluz/claraboia solar sobre marco|475|160215|3|
~C|P040202|ud|Tubo ríxido solar ata ceorraso|60|160215|3|
~C|P0500175|m2|Panel ríxido la mineral -40 mm.|7.57|060803|3|
~C|P0500310|m2|Memb.acústica tipo Danosa 4 mm.|6.25|310100|3|
~C|P0600010|m2|Placa fibra-xeso 12,5 mm|8.19|110506|3|
~C|P0600020|m2|Placa xeso laminado 13 mm|7.42|110506|3|
~C|P0600065|ml|Perfil de entramado falso teito|4.55|070803|3|
~C|P0600070|ml|Perfil perímetro falso teito|1.34|110506|3|
~C|P0600080|ud|Pezas especiais de pendurar|1.02|070803|3|
~C|P0600085|ud|Peza cruce falso teito|0.69|070803|3|
~C|P0600100|ud|Parafusería e peq. material / m2|0.8|070803|3|
~C|P0600115|ml|Banda elástica autoadhesiva|0.32|110506|3|
~C|P0600125|kg|Pasta xuntas|1.55|110506|3|
~C|P0600130|l|Pegamento xuntas|8.57|110506|3|
~C|P0600135|ud|Muelle aceiro t.flot. ATM-30|5.01|310100|3|
~C|P0800035|tm|Area de canteira (lavada); miga|15.91|110506|3|
~C|P0800090|tm|Gravillón de machuqueo (19-25)|11.35|070803|3|
~C|P1200020|tm|Cemento II-B/ 32.5N|0.13|170215|3|
~C|P1200045|m3|Formigón HM-20/P/40/I central|91|160107|3|
~C|P1300020|ud|Ladrillo perfora. tosco 25x12x7|0.08|290803|3|
~C|P1300030|ud|Ladrillo perforado 25x12x12|0.11|290803|3|
~C|P1600135|ml|Lámina cobre 0,7 mm 670 mm.|58|101016|3|
~C|P1600145|ud|Esquina inglete cobre|24.42|020903|3|
~C|P1600265|ud|Patilla e pequeno material|0.6|170215|3|
~C|P1600270|m2|Lámina cobre 0.7 mm espesor|58|101016|3|
~C|P1700025|ml|Líña repartidora 4x16 mm2|6.17|220415|3|
~C|P1700105|ud|Caixa derivación|1.02|220415|3|
~C|P1700141|ud|Saída de cabres|2.47|220415|3|
~C|P1900570|ud|Codo PVC 110-87|2.88|030903|3|
~C|P2000005|m2|Lámina PE drenante|11.67|280307|3|
~C|P2200190|ml|Restrel castiñeiro 50x50 mm.|3.5|160215|3|
~C|P2200435|m2|Tablero contrachapado castiñeiro e: 18 mm|19.74|160107|3|
~C|P2300125|kg|Aceiro corrug. AEH-400 sen elabor|0.58|030903|3|
~C|P2300135|m|Estrutura aluminio/aceiro|6|230215|3|
~C|P2300150|kg|Aceiro lam. A42b PNL 50.50.5|0.57|030903|3|
~C|P2500075|kg|Tapaporos|4.72|030903|3|
~C|P2500110|kg|Verniz á auga semimate|5.99|030903|3|
~C|P2500175|l|Imprimación|5.97|030903|3|
~C|P2500185|kg|Pintura acrílica cor a decidir en obra|2.33|030903|3|
~C|P2500240|kg|Plaste|1.52|030903|3|
~C|P2700010|ud|Tapa arqueta de formigón 51x38|6.16|030903|3|
~C|P2700015|ud|Tapa arqueta de formigón 51x51|6.7|030903|3|
~C|P2700350|ml|Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=300mm|10.7|030508|3|
~C|P2800150|m2|Dobre luna+cam.3+3/8/5|67.72|280307|3|
~C|P3000005|m3|Auga|0.13|170215|3|
~C|P3000125|m2|Linoleum 2,5mm|22.2|181116|3|
~C|P3000130|ml|Cantonera de PVC|0.7|150202|3|
~C|P3100005|ud|Casco seguridade homologado|4.14|030903|3|
~C|P3100015|ud|Gafas protectoras homologadas|13.49|030903|3|
~C|P3100020|ud|Pantalla soldar oxiacetilénica|13.15|030903|3|
~C|P3100025|ud|Mandil coiro para soldador|15.59|030903|3|
~C|P3100075|ml|Corda poliamida D=10 mm.|0.81|300307|3|
~C|P3100095|ud|Par guantes alta resistencia ao corte|4.5|170215|3|
~C|P3100100|ud|Par guantes soldador|1.1|170215|3|
~C|P3100105|ud|Par de botas de seguridade|12|170215|3|
~C|P3100110|ud|Arnés amarre dorsal e torsal|6|170215|3|
~C|P3100115|ud|Enrollador cabre 30m|80|170215|3|
~C|P3100120|m|Liña de vida horizontal|12|170215|3|
~C|P3100125|ud|Recoñecemento médico básico|75|170215|3|
~C|P990201|ud|Taquilla modular resina 6 ud|245.18|170415|3|
~C|P990202|ud|Patas regulables taquilla (4 patas)|8.4|170415|3|
~C|P990203||Cerradura candado pomo metálico|6.9|170415|3|
~C|SD056|Ud|Sumidero D=56mm|132|100315|3|
~C|TABLÓN_LONA|ud|Tablón de madera para suxeizón lona (20x7,2 cm)|4.39|101016|3|
~C|VS0300003|m|Tubo HDPE SDR 26/33 D=40mm e=3mm|9.06|100315|3|
~C|VS0300005|m|Tubo HDPE SDR 26/33 D=50mm e=3mm|9.59|100315|3|
~C|VS0300006|m|Tubo HDPE SDR 26/33 D=56mm e=3mm|10.3|100315|3|
~C|VS0300007|m|Tubo HDPE SDR 26/33 D=63mm e=3mm|10.77|100315|3|
~C|VS0300009|m|Tubo HDPE SDR 26/33 D=75mm e=3mm|11.8|100315|3|
~C|ZOCALO|m2|REPARACIÓN TABOLEIRO CHAPADO MADEIRA, REVESTIMENTO|26.57|231001|0|
~D|ZOCALO|E1150080\1\1\E1150100\1\1\E0600130\1\0.1\%3\1\0.03\|
~C|maa01|m|Medios auxiliares de accesibilidad (maquinária de elevación)|7|100315|2|
~C|moSU056|Ud|Instalación de sumidoiro D=56mm; collar ignífugo|257.12|010188|0|
~D|moSU056|OOF1ESPE\1\0.5\OAXUDESPE\1\0.3\SD056\1\1\AUDIT04.02.01\1\1\%3\1\0.03\%16\1\0.16\CONTENEDOR5\1\0.001\|
~T|%0200|Alquiler y montaje de plataforma recepción material y plataforma de acceso a tajos, sobre las cubiertas de cobre, colocadas sobre patas regulables y sobre sistema de protección del material de cubrición (lámina de cobre de 0,6 mm), totalmente colocado. I/ medios auxiliares y pequeño material.|
~T|2012-1418-05|Plan de montaxe de estadas homologadas. |
~T|AUDIT0101|Elevador materiais para estada tipo europeo, perfectamente funcionante. A montaxe e desmontaxe van aparte.|
~T|AUDIT0102|Montaxe e desmontaxe aparato elevador de materiais, de apoio en estada, incluso medios de seguridade e saúde.|
~T|AUDIT0104|Aluguer, montaxe e desmontaxe de plataforma de carga e pasarela de acceso a zonas de traballo, de estadas europeas sobre patas regulables instaladas, á súa vez, sobre protección da cuberta de lámina de cobre a xunta alzada de 0,6mm de espesor, totalmente instalada, i/pequeno material e medios auxiliares.|
~T|AUDIT0206|Remate en cornixas de ata 280 mm. de desenvolvemento, en dúas pezas, realizadas en chapa de cobre de 0,6 mm. de grosor, montado sobre fixas realizadas en platina de cobre perfectamente tracexadas a distancias non superiores a 40 cm de chapa de cobre de 5x10 cm. de largo e 0,6 mm. de grosor, peza especial de remate en ángulos e encontros  e pequeno material, con todos os medios auxiliares e de seguranza.|
~T|AUDIT0302|Aireador higrorregulable, acústico, de admisión colocado en carpintería existente de aluminio lacado en branco, en posición horizontal en portas de paso e horizontal ou vertical en módulos de galería.|
~T|AUDIT0307|Pintura ao silicato con pigmentos minerais estables á luz, impermeable e transpirable ao vapor de auga, aplicada segundo normas do fabricante, en paramentos horizontais e verticais interiores en bo estado e secos, cor similar ao existente nios paramentos interiores das galerías, por indicación da dirección facultativa, aplicando unha primeira man de fixativo en función da absorción do soporte e dúas mans de pintura ao silicato mediante brocha, rolo ou cepillo, deixando un tempo de secado de 12 horas entre man e man, i/preparación e limpeza de superficies e protección de mobiliario, pavimentos etc. Medios auxiliares e de seguranza, excepto estadas que se miden á parte.|
~T|AUDIT04.0202|Falso teito con illamento acústico de altas e medias frecuencias, constituído por panel de la de roca ROCDAN 231 con 40 mm. de espesor e 100 Kg/m3, placa de xeso laminado de 13 mm, cámara intermedia e nova placa de la de roca (40 mm; 100 Kg/m3) sobre teito flotante composto por dúas placas de fibra - xeso de 12,5 mm. de espesor facendo sandwich a unha membrana acústica Danosa de 6,7 kg/m2 de peso e 4 mm. de espesor, adherida con pegamento cola, suspendido do forxado mediante peiraos de aceiro tipo TAM-30 de 30 Kg./m2 de carga máxima e frecuencia natural inferior a 5 Hz., bastidores formados por mestras de 60x27 mm. e perfís en U de 30x30. Totalmente terminado s/NTE-RTC, medido deducindo ocos.|
~T|AUDIT0402|Tragaluz/claraboia de tubo ríxido, tipo solar, instalado en cuberta plana, de cobre, con marco, folla exterior, cúpula de dobre capa, aireador regulable, tubo ríxido de aluminio ata ceorraso da estancia servida, con difusor, de dobre parede illante, totalmente instalado e funcionanado. I/remates coa cuberta de cobre e pequeno material.|
~T|AUDIT0404|Remate de cuberta de cobre con canle/bandexa de recollida de pluviais e en encontros con fachadas, en reposición do material eliminado para aumentar a capacidade de desaugue da cuberta, colocada sobre lámina de separación e ventilación (formada por tres capas de polipropileno, con integración de lámina de polipropileno con estructura tridimensional. Totalmente instalado. I/pequeno material.|
~T|AUDIT0405|Reposición de albardillla sobre testas dos muretes de fachada, mediante lámina de cobre de 0,6 mm de espesor, collida con fixas do mismo material, en pezas de non máis de 1,20 m de lonxitude, colocadas engatilladas con banda-embelecedor a ambas pezas de cubrición, seguno detalle, colocadas sobre lámina protectora que consenta a aireación da chapa de cobre. O remate de borde será similar ao existente, formado por listel engatillado a pequeno baquetón de cobre, en pezas separadas, collidas por fixas de cobre. Totalmente instalado. I/ pequeno material e medios auxiliares.|
~T|AUDIT0406|Levantado de cobertura de lámina de cobre colocada en xunta alzada, incluso elementos de fixación, colocada sobre taboleiro de cuberta, a menos de 30 m de altura. En cuberta inclinada cunha pendente media do 2%; por medios manuais i/ carga manual de entullos sobre camión ou contedor, e limpeza de tallos.
|
~T|AUDIT0407|Reparación de remate no corpo do escenario, de chapa de cobre, repoñendo todo o material necesario, con pezas de pequeno tamaño (en desenrolo de 67 cm, de ata 1,10 m de lonxitude), engatilladas, suxeitas a fixas do mesmo material, cobre, pregadas de xeito similar ás actuais, colocadas con xunta alzada, seguindo as normas do bo facer e evitando a formación de par galvánico pola mestura con outros metais, colocada sobre lámina protectora que consenta a aireación pola cara interior da chapa de cobre, con soldaduras á base de estaño, respectando, así mesmo, a movilidade de cada peza por dilatacións e contracións debidas aos cambios de temperatura. Totalmente rematado i/ pequeno material e axudas de albanelería.|
~T|AUDIT0408|Aliviadero/sumidoiro para evitar filtracións de auga en caso de que se tupan os novos sumidoiros, reutilizando as baixantes actuais, efectuado con chapa de cobre de 0,6 mm de espesor, engatillado e voando un mínimo de 5 cm sobre a superficie de fachada. Funcionando, realizando probas para asegurar a estanquidade do conxunto e a capacidade de evacuación dos aliviaderos.I/ medios auxiliares e pequeno material.|
~T|AUDIT0701|Sistema de obscurecemento da sala circular formado por toldo cunha cara de lona e a outra reflectante, sobre guías, con motor para apertura e pechee actuando sobre sistema de cordas e poleas, para regular a apertura, con ferraxes de colgar en acero inox, totalmente instalado e funcionando. Medios auxiliares e pequeno material incluídos.|
~T|AUDIT0702|Gárgola de cobre para desaugüe de cuberta en encontros con muros de fachada, para asegurar a saida de auga de choiva, afastándoa dos paramentos. Segundo detalle a aportar en obra. Funcionando, comprobada estanquidade, i/pequeño material.|
~T|AUDIT9902|Taquillas modulares de resina, de cores, de medidas 1800 mm de alto x 1230 mm de largox 510 mm de fondo, para 6 taquillas en dúas alturas, con patas regulables de PVC e pechede candado con pomo metálico. Totalmente instaladas e lista para uso.|
~T|AUDIT9911|Reordenación de las instalaciones de conducción de agua, cableado de iluminación nocturna, antenas de televisión, etc., que recorren las cubiertas de cobre, levantando las partes que sea preciso, para las distintas intervenciones en la lámina de cobre de cubierta y sistema de recogida de pluviales, para su posterior recolocación de modo ordenado. Funcionando las instalaciones en sus nuevos recorridos. I/ limpieza de los lugares en los que se acrúa, pequeño material y medios auxiliares.|
~T|AUDIT_ESTADAS|Montaxe e desmontaxe de estadas tubulares homologadas. Mesmo transporte á obra e retirada das estadas, segundo UNE-EN 1004. Medios auxiliares e de seguranza. |
~T|AUDIT_EST_MON|Mes de aluguer de estadas homologadas, segundo UNE-EN 1004. Medios auxiliares e de seguranza.|
~T|AUDIT_EST_RED|Protección de estadas con malla plástica de alta densidade con protección ultravioleta, 60% porcentaxe cortavento, con orificios cada 20 cm., en todo o perímetro. Superficie medida en plano de montaxe. Colocada con fixacións, comprobación e desmontaxe posterior incluidos.|
~T|AUDIT_LONA_TE|Aluguer de lona de protección contra a choiva para colocar provisoriamente sobre a cuberta durante a execución dos traballos, de superficie non superior a 80 m2, ancorada e asegurada de modo que permita a evacuación de aire en caso de succión por vento. I/medidas de seguranza e medios auxiliares para a súa manipulación.|
~T|AUDIT_PLATAF|Aluguer dun día de plataforma elevadora con tesoira, autopropulsada a motor diesel, con plataforma de 5 m. de lonxitude e 0,9 m. de ancho, e 16 m. de altura de traballo. (Portes e medios auxiliares de seguridade e saúde incluidos)|
~T|BAIXANTESIF|Baixante para sistema sifónico de cuberta, formada por tubaría templada mediante tratamento térmico adicional, de polietileno de alta densidade (PEAD/HDPE), de 90 mm de diámetro exterior e 3,5 mm de espesor, con fixación cada 1,4 m mediante varilla con placas de suxeición e abrazadeiras para o tubo, manguitos electrosoldados no extremo superior e de dilatación cada 5 m no extremo baixo, con te 90º de rexistro. Totalmente instalada e funcionando, conexionada e probada pola empresa instaladora, incluso pequeno material e medios auxiiares. |
~T|CANAL_REPAR|Revisión de canle de cobre existente cun desenvolvemento medio de 67 cm., e reparación dos engatillados e encontros en mal estado, mediante a reposición a matacorte das chapas de cubrición e os novos engatillados, colocada sobre cama de lámina de protección para impedir punzonamentoe e lámina de separación e ventilación (formada por tres capas de polipropileno, con integración de lámina de polipropileno con estructura tridimensional), i/p.p. de pezas especiais, superposicións, soldadura, conexións a baixantes, tracexamento, medios auxiliares, axudas de albanelaría e elementos de seguranza, medido na súa lonxitude.|
~T|CEORRASO.MAD|Ceorraso a base de taboleiro contrachapado 18 mm. de espesor, chapado en madeira similar á existente, cravado a restreis de madeira de castiñeiro de 40x40 mm. colgada de estrutura flotante, con material de absorción acústica e lámina flexible en encontro con paredes e demais elementos estruturais e de peche do palco, e vernizado en interior, dúas mans de barniz semimate sobre unha man de imprimación e lixado. Medida a superficie executada, i/pequeno material.|
~T|CONTENEDOR5|Evacuación de entullo en contedor cerrado de 5 m3 de capacidade nominal, mesmo transporte á obra e ao vertedoiro, así como descarga neste, segundo prezo de compañía concesionaria de xaneiro de 2006.|
~T|CUB_000|Desmontaxe parcial de cobertura de bandexa de cobre e elementos de fixación, colocada sobre taboleiro de cuberta, a menos de 30 m de altura. En cuberta inclinada cunha pendente máxima do 2,5%; por medios manuais e carga manual de entullos sobre camión ou contedor. Incluindo o recorte ou material restante para posterior pregado e engatillado. I/ p.p medios auxiliares e pequeno material.
|
~T|E0050025|Masa 1:6, de 250 kg de cemento e area de miga, i/medios auxiliares.|
~T|E0050026|Masa 1:3, de 440 kg de cemento (PA-350) e area de miga, i/medios auxiliares.|
~T|E0050071|Coada de cemento 1/2 amasada á man, s/RC-03.|
~T|E0050085|Formigón para vibrar, HM-20, de 20 N/mm2. de resistencia característica, con granulado de machucadura de tamaño máximo 20 mm.|
~T|E0050135|Evacuación de entullo en contedor cerrado de 5 m3 de capacidade nominal, mesmo transporte á obra e ao vertedoiro, así como descarga neste, segundo prezo de compañía concesionaria de xaneiro de 2006.|
~T|E0100047|Demolición de ceorraso formado por taboleiro aglomerado ou contrachapado de madeira "a tope", ata entramado lixeiro portante de madeira, molduras, rosetons e outros elementos decorativos, así como instalacións ocultas no seu interior, anclaxes, claveteado e pequeno material, realizada por medios manuais, i/medios auxiliares, con p.p. de limpeza de taxos e saneamento de soportes, así como carga, transporte e descarga de entullos a vertedoiro.
|
~T|E0100050|Demolición de falso teito corrido de pranchas de escaiola, mesmo tirantes e cordóns, así como instalacións ocultas no seu interior, como molduras, rosetóns e outros elementos decorativos, realizada por medios manuais, i/medios auxiliares, con p.p. de limpeza de áreas de traballo e saneamento de soportes, así como carga, transporte e descarga de entullos a vertedoiro.|
~T|E0100120|Demolición de sollado de linóleo, mesmo rodapé e capa de nivelación ate un grosor de 5 cm., realizada por medios manuais, con p.p. de limpeza de áreas de traballo e saneamento de soportes, así como carga, transporte e descarga de entullos a vertedoiro.|
~T|E0110050|Excavación en gabias para saneamento enterrado, en terras de consistencia rochosa, mesmo posterior recheo e compactación por camadas con terras propias seleccionadas, realizada por medios manuais con auxilio de equipamento compresor, con p.p. de extracción, carga, transporte e descarga de terras sobrantes a vertedoiro, i/medios auxiliares; medida en perfil natural.|
~T|E0150005|Acometida de saneamento á rede xeral municipal, ata unha distancia máxima de 12.00 m, formada por: levantado do pavemento, excavación a mán de zanxas de saneamento en terreos de consistencia dura, colocación de tubería de formigón en masa de enchufe de campá, con xunta de goma de 30 cms de diámetro interior, tapado posterior da acometida e recolocación do pavemento. I/ p.p.  de medios auxiliares.|
~T|E0150010|Arqueta ao pé de baixante, formada por solo-base de 10 cm. e formación de pendentes con formigón en masa H-175, muretes de fábrica de ladrillo perforado tosco aparellado a 1/2 pé recibido con argamasa, receba interior e brunidura con cemento, mesmo tampa de formigón lixeiramente armado HM-20 con cerco e contracerco de angular metálico L 50.50.5, i/medios auxiliares, recheo e compactación e evacuación de sobrantes a vertedoiro, así como conexión de colectores e cóbado de baixada.|
~T|E0150015|Arqueta de pasaxe, formada por solo-base de 10 cm. e formación de pendentes con formigón en masa HM-20, muretes de fábrica de ladrillo perforado tosco aparellado a 1/2 pé recibido con argamasa, receba interior e brunidura con cemento, mesmo tampa de formigón lixeiramente armado HA-20 con cerco e contracerco de angular metálico L 50.50.5, i/ medios auxiliares, recheo e compactación e evacuación de sobrantes a vertedoiro, así como conexión de colectores e cóbado de baixada.|
~T|E0300035|Estrutura para colocación de falso teito pendurado, formada por pezas regulables de encolgamento, pezas de cruzamento para suxeición de perfilaría, perfil "C" perimetral de aceiro galvanizado, perfil "omega" do mesmo material cada 40 cm. máximo entre eixes e pezas de cruzamento, mesmo tracexamento e nivelación, banda elástica de illamento acústico en encontros entre perfil perimetral e muros de fábrica, parafusaría adecuada a cada soporte, medios auxiliares e pequeno material, preparado para instalación de placa de acabamento, seguindo indicacións do fabricante desta. (Repartiranse os montantes de maneira que a distancia entre eles sexa constante e absorberase a diferenza nun dos tramos extremos.)|
~T|E0300040|Falso teito formado por 1 placa de fibra de xeso de 12,5 mm. de grosor, aparafusada a estrutura de base de madeira, metal ou mixta, (medidas á parte), ou a estrutura da placa, i/repaso de xuntas, encontros con muros de fábrica ou outro material marcando as xuntas mediante a colocación de fita adhesiva, tracexamento auxiliar, nivelación, execución de ángulos e remates, pasaxe de instalacións e limpeza de áreas de traballo, executado segundo indicacións do fabricante. Medido sen descontar ocos. Totalmente acabado e listo para pintar.|
~T|E0300044|Falso teito formado por 1 placa de xeso laminado de 13 mm. de espesor, tipo "Pladur" ou semellante,  atornillada a estrutura de base de madeira, metal ou mixta, (medidas a parte), ou a estrucura de forxado, i/repaso de xuntas, encontros con muros de fábrica ou outro material marcando as xuntas mediante a colocación de cinta adhesiva, reformulo auxiliar, nivelación, execución de ángulos e remates, paso de instalacións e limpeza de taxos, executado segundo indicacións do fabricante. Medido a cinta corrida. Totalmente acabado e listo para pintar.
|
~T|E0300046|Falso teito formado por 1 placa de xeso laminado de 13 mm. de espesor, tipo "Pladur" ou semellante,  atornillada a estrutura de base de madeira, metal ou mixta, (medidas a parte), ou a estrucura de forxado, i/repaso de xuntas, encontros con muros de fábrica ou outro material marcando as xuntas mediante a colocación de cinta adhesiva, reformulo auxiliar, nivelación, execución de ángulos e remates, paso de instalacións e limpeza de taxos, executado segundo indicacións do fabricante. Medido a cinta corrida. Totalmente acabado e listo para pintar.
|
~T|E0600130|Revestemento de paramentos a base de taboleiro contrachapado de 18 mm. de espesor, chapado en castiñeiro, cravado a rastreis de madeira de castiñeiro de 50x50 mm., e vernizado de carpintería de madeira interior, dúas mans de verniz sintético semimate, unha man de imprimación e lixado. Medido deducindo ocos. i/p.p. de medios auxiliares.|
~T|E1150030|Lixadura de paramentos verticais e horizontais. No caso das paredes do vestíbulo, non se detraen ocos, porque se inclúen as mochetas e linteis na medición.|
~T|E1150060|Pintura plástica lisa mate en paramentos interiores horizontais e verticais, lavable dúas mans, i/lavado, man de imprimación con plástico diluído, emplastecemento, lixadura e acabamento.|
~T|E1150080|Lixadura de carpintarías por medios manuais sen chegar á eliminación total de pinturas vellas que estean perfectamente adheridas, sen usar soprete de ningún tipo nin disolventes, preparando correctamente o soporte para aplicar unha nova pintura de forma que se garanta a absoluta lisura e adherencia das novas capas, medios auxiliares e de seguranza, protección de mobles, pavimentos etc.|
~T|E1150100|Vernizadura de carpintaría de madeira interior, dúas mans de verniz sintético semimate, unha man de imprimación e lixadura.|
~T|E1250080|Formación de canle revestido con chapa de cobre cun desenvolvemento de 67 cm.,  colocada sobre cama de lámina de protección para impedir punzonamentoe e lámina de separación e ventilación (formada por tres capas de polipropileno, con integración de lámina de polipropileno con estructura tridimensional), i/p.p. de pezas especiais, superposicións, soldadura, conexións a baixantes, tracexamento, medios auxiliares, axudas de albanelaría e elementos de seguranza, medido na súa lonxitude.|
~T|E1250140|Reposición de lucernario de vidro con cámara 3+3/8/5 mm. de grosor, sobre perfís de aluminio existentes, deixando saídas de aireacióni/ pequeno material, selaxe, totalmente instalado.|
~T|E1250180|Cubrición a base de chapa de cobre de 0,7 mm. de espesor, colocación polo sistema de xunta alzada, con largo entre xuntas de 0,60 m., e colocación de lámina de separación e ventilación (formada por tres capas de polipropileno, con integración de lámina de polipropileno con estructura tridimensional). As chapas engatillaránse con patillas de cobre. Segundo detalle da D.F. I/ p.p. de solapes, accesorios de fixación (6 patillas/m2), p.p. de medios auxiliares, medidas de seguridade e axudas de albanelería, pequeno material, limpeza de taxos e transporte de restos a vertedorio. Totalmente rematado segundo detalle da DF. I/remates a elementos sobresaíntes.|
~T|GARDA|Baixada dos cadros e transporte deles e das esculturas situadas no vestíbulo, previa protección, a almacén seco e seguro no propio edificio, para posterior colococación no seu lugar. Incluídos todos os medios necesarios, envoltorios de seguridade, etc. Realizado por persoal especializado.|
~T|LINOLEO|Revestimento de linoleo cor semellante ao existente, marmorizado, de 2,5 mm., homoxéneo e con superficie lisa de deseño de gran marmorizado en rolos de 200 cm. de ancho ata 14 ml. revés rugoso con tea de iute para fixación con adhesivo de contacto acrílico en base acuosa, ou axeitado para o linóleo, sobre masa de nivelación previa limpeza, se é necesario, preparación do pavimento existente, i/p.p. selado, soldadura de xuntas con cordón de 3,5 mm. de diámetro, cor a elixir, formación de zócalo curvo en media cana en encontros con paramentos verticais, cantoneira de PVC para formación de media cana, remates e medios auxiliares, totalmente executado. Clase 42 para uso industrial, resistencia ao lume Cfl-s1.
|
~T|MoVS0300003|Tubería enrailada de polietileno de alta densidade PEHD, insonorizada-triple capa-, de diámetro exterior 40 mm e=3mm, fabricado e certificado segundo norma UNE EN 1519, para instalacións de drenaxe sifónico de evacuación de augas pluviais, incluida p/p de codos, ramates, accesorios e material auxiliar para montaxe e suxeizón. I/ axudas de albanelería.|
~T|MoVS0300005|Tubería enrailada de polietileno de alta densidade PEHD, insonorizado, de diámetro 50 mm e=3mm, fabricado e certificado segundo norma UNE EN 1519, para instalacións de drenaxe sifónico de evacuación de augas pluviais, incluida p/p de codos, ramales, accesorios e material auxiliar para montaxe e suxeizón.  I/ axudas de albanelería.|
~T|MoVS0300006|Tubería enrailada de polietileno de alta densidade PEHD, insonorizado, de diámetro 56 mm e=3mm, fabricado e certificado segundo norma UNE EN 1519, para instalacións de drenaxe sifónico de evacuación de augas pluviais, incluida p/p de codos, ramales, accesorios e material auxiliar para montaxe e suxeizón.  I/ axudas de albanelería.|
~T|MoVS0300007|Tubería enrailada de polietileno de alta densidade PEHD, insonorizado, de diámetro 63 mm e=3mm, fabricado e certificado segundo norma UNE EN 1519, para instalacións de drenaxe sifónico de evacuación de augas pluviais, incluida p/p de codos, ramales, accesorios e material auxiliar para montaxe e suxeizón.  I/ axudas de albanelería.|
~T|MoVS0300009|Tubería enrailada de polietileno de alta densidade PEHD, insonorizado, de diámetro 75 mm e=3mm, fabricado e certificado segundo norma UNE EN 1519, para instalacións de drenaxe sifónico de evacuación de augas pluviais, incluida p/p de codos, ramales, accesorios e material auxiliar para montaxe e suxeizón.  I/ axudas de albanelería.|
~T|VS0300003|Tubo de polietileno de alta densidad PEHD, SDR 26/33, de diámetro 40 mm y 3 mm de espesor, para temperaturas de trabajo comprendidas entre 0ºC y 65ºC. Presentación en barra de 5 m. ref. VS0300003 de Valsir.|
~T|VS0300005|Tubo de polietileno de alta densidad PEHD, SDR 26/33, de diámetro 50 mm y 3 mm de espesor, para temperaturas de trabajo comprendidas entre 0ºC y 65ºC. Presentación en barra de 5 m.
ref. VS0300005 de Valsir.|
~T|VS0300006|Tubo de polietileno de alta densidad PEHD, SDR 26/33, de diámetro 56 mm y 3 mm de espesor, para temperaturas de trabajo comprendidas entre 0ºC y 65ºC. Presentación en barra de 5 m.
ref. VS0300006 de Valsir.|
~T|VS0300007|Tubo de polietileno de alta densidad PEHD, SDR 26/33, de diámetro 63 mm y 3 mm de espesor, para temperaturas de trabajo comprendidas entre 0ºC y 65ºC. Presentación en barra de 5 m.
ref. VS0300007 de Valsir.|
~T|VS0300009|Tubo de polietileno de alta densidad PEHD, SDR 26/33, de diámetro 75 mm y 3 mm de espesor, para temperaturas de trabajo comprendidas entre 0ºC y 65ºC. Presentación en barra de 5 m.
ref. VS0300009 de Valsir.|
~T|ZOCALO|Reparación do zócalo e portas do vestíbulo de acceso, mediante o lixado superficial, preparación mediante a corrección da cor da base de madeira, e vernizado final con dúas máns de verniz á auga. Substituiranse selectivamente as pezas que non se poidan reparar, e coidarase a cor destas para que non resulten rechamantes respecto ás pezas, existentes. Incluso medios auxiliares e pequeno material, totalmente acabado e limpas as zonas de traballo. Incluso a protección das pezas metálicas e do espello, e limpeza final das mesmas.|
~T|moSU056|Instalación de sumidoiro de saida exterior da cazoleta de aceiro de diámetro 56 mm, con placa base metálica para fixación en canlón e cubertas planas metálicas (cobre). I/ pequeno material e axudas de albanelería.|
~M|CUB01#\AUDIT_ESTADAS|1\1\|627.78|\BLOQUE 5\1\6\\7.5\\BLOQUE 3\1\35\\7\\BLOQUE 1\1\6\\7.5\\\1\6\\12\\plataf. perim. protección\1\\\\\BLOQUE 1\2\26.36\\1.5\\\2\16.88\\1.5\\BLOQUE 7\2\30.02\\1.5\|
~M|CUB01#\AUDIT_EST_MON|1\2\|3766.68|\tiempo ponderado\3766.68\\\\|
~M|CUB01#\AUDIT_EST_RED|1\3\|627.78|\\627.78\\\\|
~M|CUB01#\AUDIT0104|1\4\|216|\PLATAFORMAS\2\3\3\\\PASARELAS\1\70\\1\\\1\30\\1\\\1\27\\1\\\1\23\\1\\\1\20\\1\\\1\28\\1\|
~M|CUB01#\2012-1418-05|1\5\|1||
~M|CUB01#\AUDIT_LONA_TE|1\6\|270|\Canalones\1\30\\\\BLOQUE 3\2\80\\\\BLOQUE 7\1\80\\\|
~M|CUB01#\AUDIT_PLATAF|1\7\|15|\previsión\15\\\\|
~M|CUB01#\AUDIT0101|1\8\|75|\\1\2\\37.5\|
~M|CUB01#\AUDIT0102|1\9\|1|\\1\\\\|
~M|CUB02#\AUDIT0406|2\1\|380.65|\BLOQUE 3\1\\\\\circular-anillo\1\34.53\2\\\BLOQUE 7\1\15.15\10.6\\\previsión extras\1\150\\\|
~M|CUB02#\CUB_000|2\2\|369.94|\BLOQUE 1\\\\\\sala\2\25.9\1\\\corredores\1\16.04\1\\\\1\27.15\1\\\\1\7.25\1\\\\1\22.5\1\\\BLOQUE 3\1\2\1\\\\1\9\1\\\\1\7.6\1\\\anillo lucernario\8\1.8\1\\\BLOQUE 4\1\29.1\1\\\BLOQUE 5\1\29.25\1\\\\1\31.2\1\\\\1\4.35\1\\\\1\59.5\1\\\BLOQUE 6\1\14.5\1\\\\1\15\1\\\BLOQUE 7\2\14.65\1\\\\\\\\|
~M|CUB03.01#\E1250180|3\1\|380.65|\\380.65\\\\|
~M|CUB03.01#\E1250080|3\2\|203.88|\BLOQUE 3\1\2\\\\\1\9\\\\\1\7.6\\\\BLOQUE 5\1\30.12\\\\\1\30.5\\\\\1\4.35\\\\\1\65.16\\\\\1\55.15\\\|
~M|CUB03.01#\CANAL_REPAR|3\3\|306.95|\BLOQUE 1\\\\\\sala\2\26.81\\\\corredores\1\16.88\\\\\1\27.15\\\\\1\7.25\\\\\1\22.5\\\\BLOQUE 2\\\\\\sala\2\22.5\\\\corredores\1\20.14\\\\\1\22.37\\\\BLOQUE 4\1\32.73\\\\BLOQUE 6\1\26.25\\\\\1\15.55\\\\BLOQUE 7\1\10.47\\\\\1\7.04\\\|
~M|CUB03.01#\AUDIT0404|3\4\|154.86|\BLOQUE 1\\\\\\escenario\2\15.3\0.5\\\sala\2\25.9\0.5\\\BLOQUE 2\2\22.3\0.5\\\BLOQUE 4\1\29.1\0.5\\\BLOQUE 5\1\29.25\0.5\\\\1\31.2\0.5\\\\1\4.35\0.5\\\\1\59.5\0.5\\\BLOQUE 7\2\14.65\0.5\\\\\\\\|
~M|CUB03.01#\AUDIT0405|3\5\|150|\reparaciones-previsión\1\150\\\|
~M|CUB03.01#\AUDIT0407|3\6\|86.6|\BLOQUE 1\2\16.9\\\\\2\26.4\\\|
~M|CUB03.01#\AUDIT0408|3\7\|12|\CUBIERTA SALA BRAGE\4\\\\\CUBIERTA ESCENARIO\4\\\\\CUBIERTA VESTÍBULO\2\\\\\CUBIERTA SALA CIRCULAR\2\\\\|
~M|CUB03.01#\AUDIT0402|3\8\|15|\camerinos (previsión-todos)\15\\\\|
~M|CUB03.02#\MoVS0300003|4\1\|4||
~M|CUB03.02#\MoVS0300005|4\2\|12||
~M|CUB03.02#\MoVS0300006|4\3\|17||
~M|CUB03.02#\MoVS0300007|4\4\|13||
~M|CUB03.02#\MoVS0300009|4\5\|9||
~M|CUB03.02#\moSU056|4\6\|5|\corredor parte 1\3\\\\\corredor parte 2\2\\\\|
~M|CUB03.02#\BAIXANTESIF|4\7\|102|\\4\\\18\\\2\\\15\|
~M|CUB03.02#\E0100047|4\8\|24.25|\Sala Brage palcos\1\24.25\\\|
~M|CUB03.02#\E0100050|4\9\|64.3|\Palcos sala Brage\2\18.9\\\\Sala Mozart (sala control) prev.\1\26.5\\\|
~M|CUB03.02#\CEORRASO.MAD|4\10\|24.25|\\24.25\\\\|
~M|CUB03.02#\AUDIT04.0202|4\11\|37.8|\Palcos sala Brage\2\18.9\\\|
~M|CUB03.02#\E0300044|4\12\|26.5|\Sala Mozart (sala control) prev.\1\26.5\\\|
~M|CUB03.02#\AUDIT0307|4\13\|64.3|\Palcos sala Brage\2\18.9\\\\Sala Mozart (sala control) prev.\1\26.5\\\|
~M|CUB03.02#\E0150005|4\14\|1|\previsión modificación actual\1\\\\|
~M|CUB03.02#\E0150010|4\15\|2|\novas baixantes\2\\\\|
~M|CUB03.02#\E0150015|4\16\|4|\previsión (maior capacidade)\4\\\\|
~M|07#\E1250140|5\1\|12.3|\lucernario\1\12.3\\\|
~M|07#\AUDIT0701|5\2\|1||
~M|07#\AUDIT0702|5\3\|2||
~M|07#\AUDIT0302|5\4\|4|\en puertas a galería y acceso principal\2\\\\\\2\\\\|
~M|99#\AUDIT9911|7\1\|1||
~M|AUDIT9911\CABREADO|7\1\4\|1|\estima\1\\\\|
~M|99#\E1150030|7\2\|1744.78|\CAMERINOS\\\\\\MUJERES\1\7.42\\2.6\\\1\3.03\\2.6\\\1\0.6\\2.6\\\1\0.6\\2.6\\\1\4.94\\2.6\\\1\0.6\\2.6\\\1\2.95\\2.6\\\1\1.94\\2.6\\techo\1\7.42\3.03\\\\1\0.6\4.94\\\baño mujeres\1\5\2.9\\\\1\1.6\3.85\\\HOMBRES\1\2.34\\2.6\\\1\6.51\\2.6\\\1\3.2\\2.6\\\1\4.8\\2.6\\\1\0.83\\2.6\\\1\1.7\\2.6\\techo\1\2.34\6.51\\\\1\4.8\0.83\\\baño hombres\1\2.37\5.3\\\\1\0.82\4.1\\\DIMMERS\1\3.25\\2.6\\\1\3.85\\2.6\\\1\3.25\\2.6\\\1\3.85\\2.6\\techo\1\3.25\3.85\\\PIANO\1\3.25\\2.6\\\1\1.43\\2.6\\\1\0.5\\2.6\\\1\0.6\\2.6\\\1\2.91\\2.6\\techo\1\3.25\2\\\A4/A3/A2/A1\4\2.6\\2.6\\\4\3.8\\2.6\\\4\1\\2.6\\\4\1.64\\2.6\\\4\0.76\\2.6\\\4\0.14\\2.6\\\4\0.91\\2.6\\\4\2\\2.6\\techo\4\2.6\2\\\\4\1\1.74\\\\4\0.72\0.14\\\baño\4\1.54\1.5\\\\4\0.14\0.91\\\techo vestíbulo general\1\72\7\\\vigas e requebros\104\\7\0.31\\paredes\2\72\\4\|
~M|99#\E1150060|7\3\|1744.78|\\1744.78\\\\|
~M|99#\AUDIT0302|7\4\|8|\zona camerinos\8\\\\|
~M|99#\E0100120|7\5\|504|\vestíbulo xeral\1\504\\\|
~M|99#\LINOLEO|7\6\|504|\vestíbulo xeral\1\504\\\|
~M|99#\AUDIT9902|7\7\|6|\camerinos tutti mujeres\3\\\\\camerinos tutti hombres\3\\\\|
~M|99#\GARDA|7\8\|1||
~M|99#\ZOCALO|7\9\|416.8|\vestíbulo xeral\1\\\\\revestimento paredes\2\72\\2.2\\zona palco (extra)\1\30\\3.3\|
